-0.50.00.51.0

Rotary Coefficient

0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Frequency [cpd]

0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

LF BF DF SD HF