0.0010.010.010.110100 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 Frequency [cpd]

Power [10^{-4}˚C^2]

LF IF DF SD HF

f N ω^{-2}

I K_1 M_4 M_6

M_2

fM_2 95%