-1000 -500 0 500 1000

-2250

-2200

-2150

-2100

-2050

-2000

-1950

-1900

-1850

Valley cross-section at MEF

depth [m] ridge perpendicular offset [m] rise height in 1cm/s crossflow

rise height in 10cm/s crossflow

+1cm/s

-5cm/s

Δθ profile south of MEF

-1825m

-1850m

-1875m

-1900m

-1925m

-1950m

-1975m

-2000m

-2025m

-2050m

-2075m

-2100m

-2125m

-2150m

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 -2175m

Δ^Sθ [_oC] CTD stations 4,6,33